Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования

«Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники»

Кафедра электронных вычислительных машин

Лабораторная работа №3

«Программирование контроллера прерываний»

Вариант 5

Выполнил: Проверил:

Студент группы 250503 Преподаватель

Патюпин М.С. Одинец Д.Н.

Минск 2024

1. Постановка задачи

Написать резидентную программу, выполняющую перенос всех векторов аппаратных прерываний ведущего и ведомого контроллера на пользовательские прерывания. При этом необходимо написать обработчики аппаратных прерываний, которые будут установлены на используемые пользовательские прерывания и будут выполнять следующие функции:

1. Выводить на экран в двоичной форме следующие регистры контроллеров прерывания (как ведущего, так и ведомого):

* регистр запросов на прерывания;
* регистр обслуживаемых прерываний;
* регистр масок.

При этом значения регистров должны выводиться всегда в одно и то же место экрана.

1. Осуществлять переход на стандартные обработчики аппаратных прерываний, для обеспечения нормальной работы компьютера.
2. Алгоритм

* Все векторы аппаратных прерываний ведущего и ведомого контроллера переносятся на пользовательские прерывания с помощью функций getvect и setvect.
* Производится инициализация контроллеров, заключающаяся в последовательности команд: ICW1, ICW2, ICW3 и ICW4.
* С помощью функции \_dos\_keep осуществляется выход в DOS, при этом программа остаётся резидентной.
* В каждом обработчике выводятся в видеопамять в двоичной форме значения регистров запросов на прерывания, обслуживаемых прерываний, масок. Затем вызываются стандартные обработчики прерываний.

1. Листинг программы

Далее приведен листинг резидентной программы, выполняющей перенос всех векторов аппаратных прерываний ведущего и ведомого контроллера на пользовательские прерывания.

#include <dos.h>

#include <time.h>

#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>

#define COLOR\_COUNT 7

struct VIDEO

{

unsigned char symbol;

unsigned char attribute;

};

unsigned char colors[COLOR\_COUNT] =

{0x71,0x62,0x43,0x54,0x35,0x26,0x17};

char color = 0x89;

void changeColor()

{

color = colors[rand() % COLOR\_COUNT];

return;

}

void print()

{

char temp;

int i, val;

VIDEO far\* screen = (VIDEO far \*)MK\_FP(0xB800, 0);

val = inp(0x21);

for (i = 0; i < 8; i++)

{

temp = val % 2;

val = val >> 1;

screen->symbol = temp + '0';

screen->attribute = color;

screen++;

}

screen++;

val = inp(0xA1);

for (i = 0; i < 8; i++)

{

temp = val % 2;

val = val >> 1;

screen->symbol = temp + '0';

screen->attribute = color;

screen++;

}

screen += 63;

outp(0x20,0x0A);

val = inp(0x20);

for (i = 0; i < 8; i++)

{

temp = val % 2;

val = val >> 1;

screen->symbol = temp + '0';

screen->attribute = color;

screen++;

}

screen++;

outp(0xA0,0x0A);

val = inp(0xA0);

for (i = 0; i < 8; i++)

{

temp = val % 2;

val = val >> 1;

screen->symbol = temp + '0';

screen->attribute = color;

screen++;

}

screen+=63;

outp(0x20,0x0B);

val = inp(0x20);

for (i = 0; i < 8; i++)

{

temp = val % 2;

val = val >> 1;

screen->symbol = temp + '0';

screen->attribute = color;

screen++;

}

screen++;

outp(0xA0,0x0B);

val = inp(0xA0);

for (i = 0; i < 8; i++)

{

temp = val % 2;

val = val >> 1;

screen->symbol = temp + '0';

screen->attribute = color;

screen++;

}

}

void interrupt(\*oldint8) (...);

void interrupt(\*oldint9) (...);

void interrupt(\*oldint10) (...);

void interrupt(\*oldint11) (...);

void interrupt(\*oldint12) (...);

void interrupt(\*oldint13) (...);

void interrupt(\*oldint14) (...);

void interrupt(\*oldint15) (...);

void interrupt(\*oldint70) (...);

void interrupt(\*oldint71) (...);

void interrupt(\*oldint72) (...);

void interrupt(\*oldint73) (...);

void interrupt(\*oldint74) (...);

void interrupt(\*oldint75) (...);

void interrupt(\*oldint76) (...);

void interrupt(\*oldint77) (...);

void interrupt newint08(...) { print(); oldint8(); }

void interrupt newint09(...) { changeColor(); print(); oldint9(); }

void interrupt newint0A(...) { changeColor(); print(); oldint10(); }

void interrupt newint0B(...) { changeColor(); print(); oldint11(); }

void interrupt newint0C(...) { changeColor(); print(); oldint12(); }

void interrupt newint0D(...) { changeColor(); print(); oldint13(); }

void interrupt newint0E(...) { changeColor(); print(); oldint14(); }

void interrupt newint0F(...) { changeColor(); print(); oldint15(); }

void interrupt newintC0(...) { changeColor(); print(); oldint70(); }

void interrupt newintC1(...) { changeColor(); print(); oldint71(); }

void interrupt newintC2(...) { changeColor(); print(); oldint72(); }

void interrupt newintC3(...) { changeColor(); print(); oldint73(); }

void interrupt newintC4(...) { changeColor(); print(); oldint74(); }

void interrupt newintC5(...) { changeColor(); print(); oldint75(); }

void interrupt newintC6(...) { changeColor(); print(); oldint76(); }

void interrupt newintC7(...) { changeColor(); print(); oldint77(); }

void initialize()

{

oldint8 = getvect(0x08);

oldint9 = getvect(0x09);

oldint10 = getvect(0x0A);

oldint11 = getvect(0x0B);

oldint12 = getvect(0x0C);

oldint13 = getvect(0x0D);

oldint14 = getvect(0x0E);

oldint15 = getvect(0x0F);

oldint70 = getvect(0x70);

oldint71 = getvect(0x71);

oldint72 = getvect(0x72);

oldint73 = getvect(0x73);

oldint74 = getvect(0x74);

oldint75 = getvect(0x75);

oldint76 = getvect(0x76);

oldint77 = getvect(0x77);

setvect(0x80, newint08);

setvect(0x81, newint09);

setvect(0x82, newint0A);

setvect(0x83, newint0B);

setvect(0x84, newint0C);

setvect(0x85, newint0D);

setvect(0x86, newint0E);

setvect(0x87, newint0F);

setvect(0x08, newintC0);

setvect(0x09, newintC1);

setvect(0x0A, newintC2);

setvect(0x0B, newintC3);

setvect(0x0C, newintC4);

setvect(0x0D, newintC5);

setvect(0x0E, newintC6);

setvect(0x0F, newintC7);

\_disable();

outp(0x20, 0x11);

outp(0x21, 0x80);

outp(0x21, 0x04);

outp(0x21, 0x01);

outp(0xA0, 0x11);

outp(0xA1, 0x08);

outp(0xA1, 0x02);

outp(0xA1, 0x01);

\_enable();

}

int main()

{

unsigned far \*fp;

initialize();

system("cls");

printf(" - mask\n");

printf(" - prepare\n");

printf(" - service\n");

printf("Master Slave\n");

FP\_SEG(fp) = \_psp;

FP\_OFF(fp) = 0x2c;

\_dos\_freemem(\*fp);

\_dos\_keep(0, (\_DS - \_CS) + (\_SP / 16) + 1);

return 0;

}

1. Тестирование программы




Рисунок 4.1 – Результат работы программы при запуске.




Рисунок 4.2 – Результат работы программы при нажатии клавиши.

1. Заключение

В ходе лабораторной удалось выполнить перенос всех векторов аппаратных прерываний ведущего и ведомого контроллера на пользовательские прерывания. Использование контроллера прерываний позволяет ускорить взаимодействие процессора с внешними устройствами. Недостатком программы является клонирование программы в памяти при повторном запуске.

Программа компилировалась с помощью BorlandC в VirtualBox.